**Инструкция по поклейке обоев:**

1. Начинаем работу с грунтовки Грунтовка должна быть качественная, густая. (Рекомендуем фирму PUFAS) Хорошая грунтовка образовывает полуматовую поверхность и не дает впитаться клею в стену.
2. Клей наносим на обои не доводя до краев 3-4см. (Рекомендуем клей PUFAS) Это делается для того, чтобы: Клей не попал на поверхность обоев при поклейке в нахлест. Обои накладываются друг на друга и подрезается на стене. Таким образом мы не вытираем клей лишний раз, что уменшает риск повреждения печати.
3. Первую полосу клеим под лазер. Ровно под 90’ Вторая полоса клеится поверх первой полосы на 2см. Аккуратно подгоняется рисунок по высоте. Ровняем специальным ракелем.
4. Стык прорезаем посередине нахлеста острым канцелярским ножом, так чтобы прорезались две полосы обоев.
5. Клей наносим на область стыка на стену (можно густой ПВА), раскрыв обои После стыки разглаживаем специальным валиком для обоев. В таком порядке клеются все полосы
6. Ссылка на видеоинструкцию:

<https://youtu.be/RhQcZdQhdPE?si=jZy1jt2U05xAp00u>

* Цвета обоев могут отличаться от эскизов на бумаге и от видов на экране телефона и компьютера. Инструкция не является точной передачей цвета и качества рисунка обоев.
* Для проверки качества печати и цветов мы рекомендуем заказчику сделать пробную печать в маленьком формате либо фрагмент общей картинки для того чтобы убедиться в качестве картинки, правильности цветов и тона. На цвет фотообоев может повлиять освещение в помещении, цвета соседних стен и т.д.
* Без пробной печати производитель может заранее не гарантировать, что оттенок полученного товара и качество самой картинки (в том числе картинки с интернета которые нет у нас в каталоге), будет соответствовать картинке в телефоне и на компьютере.
* Подтверждая данный эскиз Вы одобряете размеры, цвет и дизайн обоев. После утверждения эскиза обои возврату и обмену не подлежат. После изготовления оплата за обои не возвращается. Так как обои были изготовлены по Вашим индивидуальным размерам и дизайну.
* Прежде чем отправить заказчику, обои тщательно проверяются на брак. Обои нужно проверить до поклейки и подгонять рисунок на полу.
* При обнаружении не стыковок рисунка после поклейки обоев на стены, претензии к обоям не принимаются. Так как не стыковки рисунка являются причиной неправильного монтажа обоев.

Приглашаем к сотрудничеству Графических дизайнеров, Дизайнеров интерьера, Архитекторов, Мастеров по обоям и строителей! Можете писать на номер +7 707 275 7000